応札仕様書（電子複写機複写ｻｰﾋﾞｽ）
	応札案件名
	電子複写機による複写ｻｰﾋﾞｽ



商号又は名称
代表者職氏名
所在地
電話番号・担当者名

１．事務室・印刷室（１階）
　　応札メーカー　　事務室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印刷室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	項目
	仕様
	適否
	カタログ該当頁

	設置場所
	事務室
	印刷室
	
	

	カラー対応
	モノクロ
	適・否
	

	使用見込枚数
	１，500枚/月
	１3，000枚/月
	適・否
	

	解像度
	600dpi／600dpi以上
	適・否
	

	用紙サイズ
	A3～郵便はがき、封筒（長形３号）
	適・否
	

	印刷速度（A4ヨコ）
	30枚/分以上
	35枚/分以上
	適・否
	

	給紙方法・容量
	給紙トレイ４段（各500枚以上）＋手差しトレイ
	適・否
	

	自動原稿送り装置
	必要
	適・否
	

	自動両面印刷機能
	必要
	適・否
	

	ソート機能
	必要
	適・否
	

	複写倍率
	25％～400％（１％単位での設定が可能であること）
	適・否
	

	連続複写枚数
	１～999枚
	適・否
	

	プリント機能
	ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀとしてLAN接続利用が可能であること （有線接続）
	適・否
	

	FAX機能
	必要（インナー排出トレイを装備していること）
	なし
	適・否
	

	スキャン機能
	モノクロ及びカラースキャンが可能なこと
	適・否
	

	
	最大：Ａ３サイズ
	適・否
	

	
	・スキャンデータを直接USBメモリに保存可能なこと
・ネットワーク経由でスキャン文書をパソコンに保存可能なこと
	適・否
	

	
	親展ボックスに保存可能なこと。（※）
	
	適・否
	

	
	出力形式：TIFF、JPEG、PDF
	適・否
	

	インターフェース
	・Ethenet 100BASE-TX/10BASE-T
・USBポートを装備していること
	適・否
	

	環境対応
	グリーン購入法及び国際エネルギースタープログラムに適合していること
	適・否
	


（※） 親展ボックスとは、スキャンしたイメージデータを一時的に格納する場所をいう。当該親展ボックスが複合機内蔵の記憶領域に確保され、そこにデータが一旦保存された後、端末機側から取得動作させることを想定。端末機側から取得動作があった後、この一時格納領域のデータは即時又は一定期間経過後削除されるものとする。

２．進路相談室（２階）
　　応札メーカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	項目
	仕様
	適否
	カタログ該当頁

	カラー対応
	カラー
	適・否
	

	使用見込枚数
	モノクロ　3，500枚/月　、　カラー　１00枚/月
	適・否
	

	解像度
	600dpi／600dpi以上
	適・否
	

	用紙サイズ
	A3～郵便はがき、封筒（長形３号）
	適・否
	

	印刷速度（A4ヨコ）
	25枚/分以上
	適・否
	

	給紙方法・容量
	給紙トレイ４段　（各300枚以上）
	適・否
	

	自動原稿送り装置
	必要
	適・否
	

	自動両面印刷機能
	必要
	適・否
	

	ソート機能
	必要
	適・否
	

	複写倍率
	25％～400％　（１％単位での設定が可能であること）
	適・否
	

	連続複写枚数
	１～999枚
	適・否
	

	インターフェース
	・Ethenet 100BASE-TX/10BASE-T
・USBポートを装備していること
	適・否
	

	環境対応
	グリーン購入法及び国際エネルギースタープログラムに適合していること
	適・否
	



【記載要領】
1　応札機種について、メーカー、機種名及び各項目の仕様の「適否」を記入すること。（「適・否」のいずれかを○で囲む。)
2　応札機種の性能・内容等が分かるカタログを添付すること
3　カタログの該当頁欄には、応札機器のカタログ中において該当項目が確認できる頁を記載するとともに、カタログの該当部分をマーカーすること
