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当社が納入を予定している新潟県スポーツ公園新潟スタジアムスタート関連機器の仕様は、別記のとおりです。
この仕様は、新潟県新潟地域振興局地域整備部が定めた本件調達に係る仕様書に定める仕様を満たすことに相違ありません。





















別記
	購入物品
	スタート関連機器１式

	仕様等
	応札製品の性能
	数量

	１　規格・品質
(1)　公益財団法人日本陸上競技連盟の第１種公認陸上競技場として必要とする要件性能を全て満足した機器であること。
(2)　既存品ニシ・スポーツ製MS282Aスターター拡声装置８メガホン１式（ワイヤレスメガホン８台・ワイヤレスマイク３台・ヘッドセット３組・防滴カバー８枚）と連動可能なこと。

２　仕様の詳細
(1)　写真判定装置用スタート信号器
【構成】
ア　制御装置　　　　　　　　　　　　　　３台
イ　メインピストル（ケース付き）        ３丁
ウ　混合器　　　　　　　　 　　　       ３台
エ　変換器 　　　　　　　　 　　        ７台
オ　ケーブル(予備ケーブル付き)・付属品　１式
【システム仕様】
ア　メインピストル
・電源：単４形乾電池
・機能：フラッシュ発光信号
イ　制御装置
・電源：AC100V（消費電力 45VA／最大）
・信号入出力：メインピストル入力×１
　　　　　　　　　　ＳＩＳリコール入力×１
　　　　　　　　　　スタート信号出力×３
・電子音出力：混合器接続用出力×１
　　　　　　　　　　スピーカー用有線出力×２
　　　　　　　　　　スピーカー用有線出力（変換
器用）×１
ウ　混合器
・電源：単３形乾電池
・信号入出力：マイク入力×１
　　　　　　　　　　電子音入力×１
　　　　　　　　　　マイク送信部出力×１
エ　変換器
・信号入出力：電子音入力×１
　　　　　　　　　　電子音出力×１
　　　　　　　　　　メガホン出力×１
オ　ワイヤレスメガホン
・電源：単１形乾電池
・出力：定格30W　最大45W（AUX入力時）
・電池持続時間：音声時／約20時間　信号時／約2時間

(2)　スターター用拡声メガホンスタンド
ア　既存品ニシ・スポーツ製MS282Aスターター拡声装置８メガホンが設置可能なこと
イ　有効伸長：1130～1660mm程度

	１　規格・品質
(1)　適合　　・　　非適合


(2)  適合　　・　　非適合




２　仕様の詳細


ア　適合　　・　　非適合
イ　適合　　・　　非適合
ウ　適合　　・　　非適合
エ　適合　　・　　非適合
オ　適合　　・　　非適合

ア　適合　　・　　非適合
　適合　　・　　非適合
　適合　　　　　非適合
イ　適合　　・　　非適合
適合　　・　　非適合
適合　　・　　非適合


　適合　　・　　非適合



ウ　適合　　・　　非適合
　適合　　・　　非適合
　適合　　・　　非適合


エ　適合　　・　　非適合
　適合　　・　　非適合


オ　適合　　・　　非適合
　適合　　・　　非適合
　適合　　・　　非適合
　適合　　・　　非適合



ア　適合　　・　　非適合

イ　適合　　・　　非適合

	









１式


































５本


※　応札製品の性能について、各項目の適合状況を確認し、適合又は非適合のいずれかに○印を付して提出すること。
※　応札製品について、仕様を満たしていることが確認できる項目にマーカー等でチェックしたカタログ等の写しを添付すること。
